Dieses CE entsteht, wenn die normale beidseitig verbundene Pipe unter sich eine neue Kachel generiert und sich dabei selbst neu "erschafft". Diese Neuerschaffung darf aber nicht von dem betreffenden Counter gezaehlt werden, weil sonst das gesamte Zaehlsystem durcheinander geraet. Also verwandelt sie sich in eine neue Variante einer beidseitig verbundenen Pipe. Gleiches gilt für die CEs :  79, 80, 101 und 102.    
